1. После изменения ipcore`ок для FIFO, ngc-файлы надо скопировать в папку /netlist.
2. В папке /src лежат драйвера от can-компонента и пример использования с FreeRTOS.